**Tabela 1 -**  **Specyfikacja techniczna urządzeń wielofunkcyjnych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr** | **Opis parametru** | **Spełnia/nie spełnia, w miejscachokreślonych przez Zamawiającego jakominimum/maximum/wartość należywpisać oferowane wartości** |
| 1 | Typ urządzenia | Kolorowe urządzeniewielofunkcyjne wyprodukowane nie wcześniej niż 2019 roku |  |
| 2 | Prędkość druku | min. 26 stron A4 na minutę |  |
| 3 | Wyświetlacz | Kolorowy, dotykowy, o przekątnejmin 10,1 cali z obsługą języka polskiego |  |
| 4 | Technologia druku | Laserowa |  |
| 5 | Kopiowaniewielokrotne | Min 9999 |  |
| 6 | Maksymalny formatpapieru | min. A3 |  |
| 7 | Czas pierwszej kopii | nie dłuższy niż 6,7 sek mono i 4,7 sek. kolor. |  |
| 8 | Pojemność i rodzajpodajników papieru | Zainstalowane min. 2 kasety opojemności min. 520 arkuszy każda, taca ręczna o pojemności min. 100 arkuszy |  |
| 9 | Pojemnośćodbiornika papieru | Standardowy odbiornik na min. 250 z funkcją sortowania offsetowego |  |
| 10 | Obsługiwanagramatura papieru | Z zainstalowanych kaset i tacyręcznej co najmniej w zakresie od 60 do 300 g/m2 |  |
| 11 | Automatycznypodajnikdokumentów | Zainstalowany podajnik , opojemności min. 100 arkuszy |  |
| 12 | Dysk twardy/nośnikdanych | Zainstalowany min. 250GB,szyfrowanie kluczem 256-bitowym |  |
| 13 | Pamięć RAM | Min. 5 GB |  |
| 14 | Przechowywanie dokumentów: folder główny i użytkownika  | Min. 20 000 stron |  |
| 15 | Funkcje drukarki | bezpośredni druk PDF, bezpośrednidruk z pamięci USBObsługa PCL6, postscript 3 |  |
| 16 | Funkcje skanera | kolorowy sieciowy z możliwościąskanowania do SMB, FTP, e-maila,, do USB, na dysk twardy, Twain |  |
| 17 | Szybkość skanera | Min. 80 str./min. |  |
| 18 | Wyjściowe formatyplików skanera | Min. TIFF, JPG, PDF (wersja skompresowana i przeszukiwalna OCR), PDF szyfrowany, Tryb PDF/A |  |
| 19 | Komunikacja | Min. USB 2.0, 10/l00/l000BaseTX |  |
| 20 | Protokołu sieciowe | TCP/IP, SMB min wersja 2.0 , TLS min wersja 1,2 , SNMP min wersja 3, SSL min wersja 3 |  |
| 22 | Funkcjonalność | Zastosowanie funkcji tzw.,,drukupodążającego" w oparciu o kartyzbliżeniowe (rozwiązanie bez udziału sprzętu pośredniczącego tj serwera/komputera z zainstalowanym dodatkowym oprogramowaniem)Urządzenie musi umożliwiać skanowanie do folderu macierzystego utworzonego na urządzeniu Netgear Ready Nas 424, działającym w trybie domenowym (foldery użytkowników utworzone automatycznie po integracji urządzenia z domeną AD), bez konieczności dodawania kolejnego użytkownika administracyjnego poświadczającego uprawnienia do korzystania z folderu. |  |
| 23 | Dodatki | Czytnik kart w systemie UNIQUE, 125 kHztoner na min. 40 tys. stron czarnych Toner na min. 24 tys. stron kolorowych |  |